|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Mavotrans - Oplossingen voor bouw en akoestiek |

  |
| **Checklist voor periodieke inspectie Mafi plaat** |
| **Bedrijf:**……………………………………………………………..…………………………………..………… | **Project:**……………………………………………………………..…………………………………..………… |
| **Naam toezichthouder Mafi gebruik:**……………………………………………………………..…………………………………..………… | **Projectonderdeel:**……………………………………………………………..…………………………………..………… |
|  |  |  |  |
| **Controlepunten montage** | **Ja** | **Nee** | **Opmerking** |
| 1. Is de Mafi plaat visueel in orde en staat de draadstift in twee richtingen haaks op de plaat?
 |  |  |  |
| 1. Draai voor plaatsing de (bolle) moer met een momentsleutel op 200 Nm ter controle. Gebruik nooit elektrisch gereedschap
 |  |  |  |
| 1. Plaats de Mafi plaat op de vloer. Zorg voor een vlakke ondergrond. Zo niet, dan uitvullen
 |  |  |  |
| 1. Plaats de schoor op de Mafi plaat
 |  |  |  |
| 1. Draai de (bolle) moer aan met een momentsleutel op 100 Nm. Dit is iets meer dan hand vast. Gebruik nooit elektrisch gereedschap.
 |  |  |  |
| 1. Bij windkracht 6 of hoger: controleer de bevestiging eens per week. Check of de (bolle) moer nog stevig vastzit.
 |  |  |  |
| **Controlepunten demontage** | **Ja** | **Nee** | **Opmerking** |
| 1. Draai met een momentsleutel de (bolle) moer los en verwijder de schoor.
 |  |  |  |
| 1. Verwijder de Mafi plaat en zorg dat de draadstift nergens tegenaan stoot.
 |  |  |  |
| 1. Is de Mafi plaat visueel in orde en staat de draadstift in twee richtingen haaks op de plaat?
 |  |  |  |
| *Bij twijfel, draai de (bolle) moer aan met een momentsleutel op 200 Nm. Gebruik nooit elektrisch gereedschap*. |
| 1. Plaats de Mafi plaat voorzichtig en op ordelijke wijze direct in het krat.
 |  |  |  |
| **Opmerkingen/actiepunten** | **Kopie gestuurd aan** |
|  | 1. … |
| 2. …. |
| 3. …. |
| 4. …. |
| 5. … |
| **Inspectie uitgevoerd door** |
| Naam :  |
| Paraaf :  |
| Datum :  |
|  |
| **Gezien door uitvoerder(s)** |
| Naam :  |
| Naam :  |
| Naam :  |